Rechnernetze

1. Wiederholung: Wofür steht "Propagation Delay"?
2. Hört der Sender bei CSMA den Kanal vor dem Senden, während dem Senden, oder vor und während dem Senden ab?
3. Hört der Sender bei CSMA/CD den Kanal vor dem Senden, während dem Senden, oder vor und während dem Senden ab?
4. Warum müssen Ethernet Frames eine Mindestlänge haben?
5. Welche zwei Probleme sind dafür verantwortlich, dass bei WLAN keine Kollisionserkennung möglich ist?
6. Warum muss bei CSMA/CA DIFS länger als SIFS sein?